**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia: 560788-N-2020 data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych**

**2020-07-10**

**Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania:**

**Zadanie 1. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Rudy przy ulicy Raciborskiej 17.**

**Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40.**

**Zadanie 3. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

**Numer referencyjny: IB.271.7.2020**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. **Zapytanie z dnia 07.08.2020 r.**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40 oraz Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

1. Ze względu na rozbieżności pomiędzy SIWZ, projektem budowlanym oraz przedmiarem robót budowlanych, proszę o sprecyzowanie zakresu robót dla w/w zadań.

Dodatkowo ze względu na braki projektowe nie ma możliwości zweryfikowania obmiarów, dlatego proszę o potwierdzenie czy obmiary podane w przedmiarze robot są prawidłowe i wiążące.

**Odpowiedź:**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40**

**oraz Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

Przedmiary robót, które Zamawiający udostępnił wykonawcom służą jedynie, jako element pomocniczy do wyceny prac i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu niedoszacowania kosztów.

Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

1. W SIWZ jest informacja, że należy wymienić okna piwniczne oraz pomalować dach. W związku z tym, że projekt nie uwzględnia tych robót, proszę o podanie rozwiązań technicznych, obmiarów oraz zakres prac.

**Odpowiedź:**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40**

**oraz Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana okien piwnicznych oraz malowanie dachu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla ww zadań.

1. Przedmiary robót nie uwzględniają: montażu belek startowych na stropodach, zabezpieczenie okien, kołkowania styropapy, wykonania czap kominowych. Czy należy uwzględnić te roboty?

**Odpowiedź:**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40**

Należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące przy robotach związanych z wykonaniem docieplenia dachu ze styropapy.

1. Ze względu na rozbieżności w opisach proszę określić wymagane współczynniki U dla drzwi zewnętrznych oraz bram.

**Odpowiedź:**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40**

Zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej Współczynnik U (W/m2xK):

- dla bram garażowych wynosi 1,0,

- dla drzwi zewnętrznych wynosi 1,3.

**Dotyczy:**

**Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

Wymiana bram garażowych i drzwi zewnętrznych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla ww zadania.

1. Proszę o określenie prawidłowych wymiarów bram.

**Odpowiedź:**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40**

Wymiary bram podane są w dokumentacji technicznej. Patrz - Rysunek zestawienia stolarki.

1. W jakiej technologii należy wykonać napisy na elewacji?

**Odpowiedź:**

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40**

**oraz Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

Napisy na elewacji należy wykonać poprzez malowanie farbą zewnętrzną silikonową.

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40.**

1. Przedmiar robót zakłada wykonanie tynku żywicznego mozaikowego na całej ścianie piwnic. Proszę o potwierdzenie, czy należy wykonać ten tynk zgodnie z przedmiarem robót czy tylko w strefie cokołowej?

**Odpowiedź:**

Tynk żywiczny należy wykonać tylko w strefie cokołowej tj. od góry cokołu do wysokości opaski przy budynku

1. Projekt budowlany zakłada docieplenie części stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Przedmiar robót nie uwzględnia danego ocieplenia.

Proszę o informację czy należy wycenić to docieplenie. Jak tak to proszę podać obmiar.

**Odpowiedź:**

Docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej należy wykonać na części dachu wskazanej na rysunku A-2 w projekcie.

Zmawiający informuje, że w ofercie należy ująć koszt docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej 22 cm. Obmiar wynosi: 118,98 m2.

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.**

1. Zgodnie z opisem technicznym w oknach w pomieszczeniach łazienek, kuchni, wc należy uwzględnić nawietrzaki higrosterowane. Proszę o określenie ile nawietrzaków należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:**Należy przyjąć montaż 4 szt. nawietrzaków higroskopijnych.

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w przygotowywanych ofertach, tj. **do dnia 13.08.2020r. do godziny 09.00.**

Informujemy, że w związku ze zmianą terminu składania ofert **zmianie ulega termin wnoszenia wadium do dnia 13.08.2020 r. do godziny 09.00.**

Oferty zostaną otwarte w dniu **13.08.2020r. o godzinie 09.30** w siedzibie Zamawiającego, **Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 10.08.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane Ogłoszenie nr 540148594–N-2020 o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu.**

*/-/ Sylwia Brzezicka - Tesarczyk*

*Zastępca Burmistrza*

*Miasta Kuźnia Raciborska*

***..…………………………………….***

*zatwierdziła*